## 指纹操作说明

一、设置管理员指纹

 1.只能设置-个管理员指纹。

 2.如再次设置一一个管理员指纹;之前设置的管理员指纹会被覆盖

 3.断电状态下按住S1,S2,S3不放开然后通电直到播报语音”请放手指”，才放开S1 ,S2,S3.放管理员指纹到指纹识别窗口(手指尽量放置平紧)，直到主机播报语音”成功”。

二、添加用户指纹

 在通电状态下放管理员指纹到指纹识别窗口，主机播报语音"001”(因为管理员指纹ID就是001)不要移开手指，直到主机播报“移开手指”才移开管理员手指。主机再次提示语音”请放手指"此时便可让用户手指放入指纹识别窗口(手指尽量放置平紧)，添加成功后主机直接播报该用户指纹的ID号。主机继续提示‘请放手指”继续添加下一一个用户指纹。如果10秒内没有任何操作系统将自动退出到待机状态(指纹开门状态)

三、指纹开锁

 在待机状态下把已经添加工的用户手指(或者管理员指纹)放入指纹识别窗口内(如果没有添加过的手指，或者手指没有放好主机提示”无效")，识别到有效指纹主机播报所识别的指纹的ID号，并打开门锁。

四、删除特定指纹

 在断电状态下按下S1键不放开然后通电直到播报语音”请放手指”，才放开S1键。放管理员指纹到指纹识别窗口主机播报”成功”。S3, S2,两个键配合选择要删除的指纹ID号，选择完ID号冉按S1键确认删除(删除成功播报“成功")。

例如删除“003”号指纹:按一下S3播报“0”， 按S2键确认百位设置完成播报“成功”;按一下S3播报“0"，按S2键确认十位设置完成播报”成功”; ;按4下S3播报"3”，按S2键确认个位设置完成播报"成功”;再按S 1确认删除003.播报成功”表示删除成功。

注:管理员指纹(001) 不能删除。